2024年度天津雍泰生活垃圾处理有限公司废气监测结果

附表1 监测日期：2024年2月26日-3月8日

监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA001

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	2.0	2.0
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000066	0.000066
汞及其化合物	0.0003	0.0002
氯化氢	0.23	<0.2
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00397	0.00397
监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA002

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	2.1	2.1
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000032	0.000032
汞及其化合物	0.0004	0.0002
氯化氢	<0.2	<0.2
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 （以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00711	0.00711
氮氧化物	148	87
二氧化硫	4	<3
颗粒物	5.6	3.3
一氧化碳	7	4

附表2 监测日期：2024年4月17日-6月19日

监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA001

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	1.8	1.8
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000032	0.000032
汞及其化合物	<0.0001	<0.0001
氯化氢	0.83	0.59
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00532	0.00532
氨	0.72	0.51
监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA002

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	1.8	1.8
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000026	0.000026
汞及其化合物	<0.0001	<0.0001
氯化氢	<0.2	<0.2
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 （以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00328	0.00328
氮氧化物	190	125
二氧化硫	13	9
颗粒物	5.8	3.7
一氧化碳	<3	<3
氨	1.86	1.36

附表3监测日期：2024年7月16日-9月13日

监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA001

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	1.0	1.0
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000045	0.000045
汞及其化合物	<0.0001	<0.0001
氯化氢	<0.2	<0.2
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00785	0.00785
氮氧化物	97	64
二氧化硫	4	<3
颗粒物	7.5	4.8
一氧化碳	<3	<3
氨	7.79	6.66
监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA002

废气排气筒采样点	氮氧化物	129	79
二氧化硫	5	3
颗粒物	7.8	4.5
一氧化碳	<3	<3

附表4 监测日期：2024年10月30日 -12月24日

监测点位	项目	实测浓度

（毫克/立方米）	折算浓度

（毫克/立方米）
DA001

废气排气筒采样点	氮氧化物	107	70
二氧化硫	<3	<3
颗粒物	7.0	4.3
一氧化碳	<3	<3
二噁英类	0.008	0.008
DA002

废气排气筒采样点	焚烧炉渣热酌减率	1.4	1.4
镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	0.000094	0.000094
汞及其化合物	<0.0001	<0.0001
氯化氢	0.45	0.40
锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00616	0.00616
氮氧化物	171	102
二氧化硫	5.4	3
颗粒物	7.5	4.7
一氧化碳	<3	<3
氨	1.35	1.21